# モデルの登録 - パターン + 原点の移動

1. センサの高度な設定で、[原点の移動] のチェックボックスをオンにすると、パターンの原点を調整可能にすることができます。

2. パターンのモデル (パターン (位置補正) + コーナー使用不可) を設定する場合は、ポーズを再登録 (TT、TA コマンド) しなくてもユーザがモデルを再登録できるよう、[登録済みポーズの保持] をオンにするオプションを選択できます。このボックスをオンにすると、ポーズが保持され、ユーザは古い位置に合わせてモデルの原点を手動で調整することが必要になる場合があります。

Note: [原点の移動] を使用するときに、1 つのモデルがセンサのキャリブレーション後に登録され、ポーズ登録が完了する場合、登録済みのポーズは無効になります。それらのポーズを保持すると、位置決めの結果が不正確になる可能性があります。
Note: [登録済みポーズの保持] は、[原点の移動] を使用する場合にのみ表示されます。

3. 「モデルの登録 - パターン」の説明に従ってモデルを設定します。ボタンをクリックします。
4. ボタンをクリックします。モデルの原点位置を調整します。

5. 画面右上のをクリックして、モデルの新しい原点を確定します。
6. このアイコンは、モデルの変更された原点を表し、登録済みパターンの位置と角度方向を示します。