# カメラの取り換え

センサカメラを取り換えるには、以下のステップを実行します。

1. センサのデータ (レシピ、キャリブレーション、設定) をお使いのコンピュータにバックアップします。詳しくは、センサのバックアップを参照してください。

   Note: バックアップがとれなかった場合は、最新のバックアップデータを探してください。

2. [設定] タブの [カメラ] テーブルにてセンサカメラを選択すると、が有効になります。

3. ここをクリックしてカメラを削除します。
4. 取り換えられるカメラをネットワーク接続から切断します。
5. 新しいカメラをネットワークに接続します。
6. カメラの特定および センサの設定に記載されているステップを完了して、センサに新しいカメラを追加します。
7. 新しいカメラにバックアップデータをリストアします。詳しくは、センサのリストアを参照してください。