# 运行模式（主界面）

您可以监控运行的 AlignSight。

编号 | 元素 | 说明
--- | --- | ---
1 | 主界面按钮 | 打开主界面屏幕。
2 | 设置导航窗格 | 连接 AlignSight。
3 | 退出按钮 | 关闭 AlignSight软件。
4 | 信息栏 | 显示当前使用的传感器和配方。
5 | 图像查看器控件 | 将图像放大，缩小，或使其适合显示屏。
6 | 实时模式切换 | 显示调整相机镜头和视野时要使用的实时图像。
7 | 旋转图像控件 | 将图像顺时针或逆时针旋转 90 度。
8 | 保存图像按钮 | 保存图像。
9 | 语言选择 | 选择要在 AlignSight用户界面中使用的语言。
10 | 访问控制 | 您可以以管理员或操作员身份登录 AlignSight。注销后，您仍然可以将 AlignSight 软件用作监控显示。
11 | 帮助 | 打开 AlignSight 文档。
12 | 相机图像视图 | 显示传感器的视图。
13 | 消息窗口 | 显示传感器的日志。
14 | 标定质量指示器 | 显示系统相机的标定质量。
15 | 状态栏 | 显示用户、版本、日期和时间信息。
16 | 棋盘格标定 | 配置棋盘格标定，以消除镜头畸变。
17 | 配方 | 创建、编辑和删除配方。

Note:

当系统使用两台相机时，以下控件仅适用于显示在白框中的所选相机：

- 视图控件
- 实时模式切换
- 旋转图像控件
- 保存图像按钮