# Focused 모드 프로세싱 매개변수

프로세싱 매개변수는 도구의 이미지 프로세싱 방식을 제어합니다. 이 매개변수를 변경해도 다시 트레이닝할 필요는 없지만, 데이터베이스를 다시 프로세싱하기 때문에 그 효과는 바로 볼 수 있습니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
샘플링 밀도 | 도구의 feature 크기(FS) 설정에 대한 샘플링 점의 밀도를 지정합니다. 샘플링 밀도는 전후 샘플 간의 중복 정도를 결정합니다. 샘플링 비율이 1이면, 다음 샘플의 샘플링 위치가 feature 크기만큼 증가한다는 뜻입니다. 대부분의 도구는 샘플링 비율의 기본값이 3이며, 이는 샘플링 위치가 feature의 1/3만큼 증가하게 된다는 뜻입니다. Tip: 샘플링 밀도 매개변수에서는 도구의 프로세싱 시간과 정확도와의 관계를 중요하게 검토해야 합니다. 도구의 프로세싱 시간은 대략 샘플링 밀도(Sd) 값의 제곱에 비례합니다. 예를 들어, 샘플링 밀도를 1로 설정하면, 3으로 설정할 때보다 9배(n2) 빠릅니다. 샘플링 밀도를 높게 설정하면 정확도가 높아지지만, 도구의 프로세싱 시간에 큰 영향이 있습니다.
Note: Focused 모드의 경우, 단일 런타임 이미지에 대해 프로세싱할 수 있는 샘플 수의 한계가 50,000으로 고정되어 있습니다. 샘플 수는 다음 식과 같이 feature 크기, 이미지 크기, 샘플링 밀도에 따라 결정됩니다. 마스킹 모드 매개변수를 활성화하였으면, 샘플 수는 마스킹된 픽셀의 비율만큼 감소합니다. 이미지 크기, feature 크기, 샘플링 밀도 설정이 한계를 넘는 경우, 다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 데이터베이스 샘플 'image_file.name'을(를) 프로세싱하지 못했습니다(샘플 최대 수 초과. 샘플링 밀도, 뷰 크기를 줄이고 feature 크기를 늘리십시오). 이 경우, 마스크를 이용해 ROI를 특정 영역에 국한하거나 feature 크기 설정을 크게 해 프로세싱하는 픽셀 수를 줄이는 대안을 검토하십시오.
Threshold(임계치) | 임계치 매개변수는 뷰가 분류되었어야 하는 최소 점수를 결정합니다.