# 비지도 모드 - 뷰 라벨 지정

Red 분석 도구의 비지도 모드에서 도구를 트레이닝 하기 전에 먼저 뷰를 정상 (예. 결함을 가지고 있지 않은 이미지) 혹은 불량(예. 결함을 포함한 이미지)으로 라벨 지정합니다. the image does not contain any defects) or Bad (i.e. the image contains defects). 뷰에 라벨을 잘못 지정하면, 무엇이 결함이고 무엇이 결함이 아닌지를 도구에 잘못 가르치게 되어 트레이닝에 부정적인 영향이 생기므로, 뷰의 라벨을 정확히 지정하는 것이 매우 중요합니다.

뷰에 라벨이 지정되면, 해당 뷰의 우측 상단 모서리에 초록색 또는 빨간색 띠가 표시됩니다.

"정상" 라벨 | "불량" 라벨
--- | ---

뷰 라벨링 기능을 사용하는 방법은 두 가지가 있습니다.

1. 이미지 디스플레이 영역 내의 뷰를 한 번 또는 두 번 클릭하기.

   한 번 클릭하면 이미지에 정상 라벨이 지정되고, 두 번 클릭하면 불량 라벨이 지정되며, 세 번 클릭하면 라벨을 정상으로 재설정할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다.

2. 뷰 목록 영역에서 N 뷰에 대한 작업 메뉴 옵션 이용하기

   이 옵션은 라벨 지정할 이미지가 많을 때 특히 유용합니다. 이 옵션을 선택하면, 뷰 라벨링 대화 상자가 표시되는데, 여기에서 모든 이미지를 정상 또는 불량으로 정의할 수 있습니다.