# Red 분석 도구 필터 예

다음 예들은 Red 분석 도구와 함께 널리 쓰이는 디스플레이 필터들입니다.

디스플레이 필터 | 설명
--- | ---
bad and count(region!/score > T2) <= 2 | 라벨이 bad로 지정되고, 상한 임계치(T2)보다 높은 점수(score)를 가지는 라벨된 결함 영역이 2개 이하인 뷰를 반환합니다.
count(region) > 1 and max(region/area) < 200 | 마킹된(시스템에 의해 발견된) 결함 영역이 하나 이상 있고 가장 큰 결함 영역의 넓이가 200픽셀보다 작은 뷰를 반환합니다.
count(region/x in [100,200]) >= 2 | 중심의 x 좌표가 지정된 범위(100부터 200까지) 내에 있는 결함 영역이 두 개 이상 있는 뷰를 반환합니다.