# 비지도 모드 - 점수

비지도 모드에서 뷰 전체에 대한 점수는 해당 뷰의 편차의 최댓값을 말합니다.

이 모드의 Red 분석 도구는, 트레이닝에 이용된 이미지 데이터의 집합에 기초해 input 이미지의 각 픽셀 위치에 대해 해당 픽셀이 기대값으로부터의 가지는 편차의 정도를 보여주는 편차맵을 반환합니다.

편차의 실제값은 트레이닝된 이미지 데이터의 특징에 대한 함수 값이며, 단위가 없습니다. 모든 input 이미지가 고유의 편차 값을 생성하기 때문에, 편차는 정규화할 수 없습니다. 이를 생각하는 또 다른 방법으로, 결함 픽셀일 확률의 최대값은 1.0이지만, 픽셀의 가능한 편차의 최댓값는 없으므로 편차를 정규화할 고정된 범위가 없다고 볼 수 있습니다.

Note: 배경에 물체 또는 특징이 있는 이미지의 경우, 비지도 모드의 Red 분석 도구는 해당 물체나 특징이 없어도 이를 편차로 보고하지 못합니다. 트레이닝에 사용된 "정상" 이미지가 모두 background(배경) 영역을 포함하고 있기 떄문에, 이 도구는 input 이미지에서 배경의 양 또는 비율이 변경되어도, 배경이 있는 것을 편차로 보고하지 않습니다.