# Blue 위치 도구 feature 매개변수

방향과 스케일 변화의 두 가지 feature 매개변수는 도구가 라벨 지정, 학습, 보고할 수 있는 feature의 자유도(DOF)를 제공합니다. 방향 및 크기를 활성화하면, 도구 트레이닝 도중 무한한 크기 및 회전 변화에 대한 허용 오차를 포함합니다. 이제 도구에 따르는 회전 및 크기의 구체적 범위는 런타임 속성에 따라 제어됩니다.

방향 및/또는 스케일 변화가 활성화되면, feature의 위치 및 ID에 추가해 방향 및/또는 크기를 일관되게 라벨 지정해야 합니다. 런타임 중에는, 각 feature의 방향 및 크기가 결정되고 보고되며, 사용자는 변동을 설명하기 위해 필요한 경우, 각도 범위 및 크기 범위 프로세싱 매개변수를 조정할 수 있습니다.

Note:

- 도구가 feature 회전 및/또는 크기에 대해서만 오차를 허용하도록 할 필요가 있다면, 이 설정을 활성화하지 마십시오. 대신, 적절한 회전 및 크기 값을 지정하십시오.
- 방향과 스케일 변화 feature 매개변수는 Blue 위치 도구와 Blue 읽기 도구에만 제공됩니다.Blue 위치 도구 Blue 읽기 도구 하지만, Blue 읽기 도구의 경우에는, 기본적으로 활성화되어 있고 비활성화할 수 없습니다. 또한 Blue 읽기 도구는 스케일 변화 매개변수가 비균일로 설정되어 있습니다.

- 레거시 모드 체크박스를 이용하면 이전 릴리즈에 있던 방향과 스케일 변화 작업이 가능합니다. 이 상태에서 크기 및 회전 허용 오차는 트레이닝 중에 트레이닝 샘플과 변화 매개변수에 기초해 고정됩니다.

  레거시 모드에 있는 동안, 추출된 feature의 방향 및 크기는 Precision이 제한됩니다. 크기는 feature 크기 구간의 1/4 ~ 4 배로 고정됩니다.