# 지도 모드 - 결함 라벨 지정

Red 분석 도구를 지도 모드에서 이용할 때는 먼저 뷰의 결함을 식별하고, 결함 영역을 그래픽으로 그려 결함에 주의 깊게 라벨을 지정해야 합니다.

Note: 또한 결함이 없는 이미지를 트레이닝 Set에 포함시키고, 이 이미지에 '정상' 라벨을 지정할 수도 있습니다.

1. 결함에 라벨을 지정하려면, 뷰 내에서 마우스 우클릭한 후 메뉴에서 영역 편집을 선택하십시오.

2. 이렇게 하면 영역 편집 툴바가 이미지 상단에 나올 것입니다.

   기본 영역 편집 툴바:

   Expert Mode(전문가 모드) 영역 편집 툴바:

   Note: 영역 편집 툴바는 마스크 편집 툴바와 동일합니다. 툴바의 버튼 기능에 대한 자세한 내용은 마스크 항목을 참조하십시오.

3. 세 가지 그리기 도구가 있으며 이들은 함께 사용할 수 있습니다. 그리는 영역의 크기는 폭 값에 따라 정의됩니다.

   - 라인: 클릭하고 끌어 이미지에 선을 생성합니다.

     Tip:
     - 그리면서 SHIFT 키를 누르고 있으면, 이 도구는 두 점 간에 직선을 그립니다.
     - 사각형 영역을 채우려면, 선 그리기 도구로 외곽선을 그린(SHIFT 키를 누르고 있으면 직선을 그림) 후, 자동 선택 도구를 이용해 채우십시오.

   - 원형: 커서를 원형 물체의 중심에 두고, 밖으로 끕니다.

     Tip: SHIFT 키를 누르고 있으면, 원이 경계 상자의 모서리에서 확장됩니다.
   - 마법봉: 클릭하고 끌어 이미지의 영역을 채웁니다. 개별 feature를 클릭하고 그 영역에만 채우기를 적용할 수도 있습니다.
   Note: 이미지의 관련 없는 그림을 자르거나 제거하려면 지우개 도구를 이용할 수 있습니다.

   결함 주위에 영역을 그릴 때는 최대한 정밀하고 일관되게 그리도록 하십시오. 영역을 그릴 때 실제 결함 부분을 조금 벗어나게 영역을 그리는 것은 괜찮지만, 너무 넓은 범위를 벗어나게 영역을 그리는 것은 피해야 합니다. 이렇게 되면 도구가 배경을 결함이라고 생각할 수 있습니다. 마찬가지로, 결함을 덜 채워 그리는 것도 피해야 합니다.

   아래 그래픽들은 결함 주위에 영역을 그리는 최선의 방법을 보여주고 있습니다. 여기에서 진한 회색선은 실제 결함을 나타내며, 빨간색은 결함이라고 정의된 영역을 나타냅니다.

   이는 영역을 그리는 이상적인 방법으로, 영역이 결함에 가깝게 맞춰져 있습니다. | 이 방법은 배경을 지나치게 많이 포함하여, 도구가 배경도 결함으로 생각할 것입니다. | 이 방법은 결함의 일부가 누락되어, 빨간색으로 덮이지 않은 부분은 도구가 결함으로 간주하지 않을 것입니다.

4. 주의 깊고 정확하게 결함 영역을 그렸으면, 적용 버튼을 누르십시오. 이 작업은 모든 이미지에 대해 한 장씩 수행되어야 합니다.
5. 필요한 영역을 모두 그렸으면, 닫기 버튼을 누르고 트레이닝을 시작합니다.