# Blue 읽기 도구

| Blue 읽기 도구는 광학 문자 판독(OCR)을 수행하기 위해 이용됩니다. 이는 미리 트레이닝된 도구로, 다양한 배경에 다양한 글꼴이 있는 텍스트 이미지가 많이 포함된 큰 데이터베이스로 학습되었습니다. 미리 트레이닝된 도구의 문자는 숫자(0-9), 대문자(A-Z, "O" 제외), 하이픈(-), 플러스 기호(+), 앰퍼샌드(&), 콜론(:), 사선(/)입니다. Blue 위치 도구와 비슷하게, Blue 읽기 도구는 feature로 이미지에서 문자를 식별하고 특징을 찾습니다. 하지만 위에서 말한 바와 같이, Blue 읽기 도구는 미리 트레이닝된 도구로 별도 트레이닝이 필요 없이 읽기 성능의 일반적 기준을 제공합니다. 그러므로, 이 도구를 처음 구성하면, 거의 즉각적으로 문자를 인식하고 읽을 수 있게 됩니다. 이 도구는 이미 문자를 읽는 방법을 알기 때문에, 이미지의 어디에서 문자를 찾을지만 규정하면 됩니다. Blue 읽기 도구의 강점은 어려운 프로젝트, 즉 낮은 대비, 저해상도 및/또는 변형된 문자를 처리할 수있는 능력입니다. 또한 설정하기 어려운 segmentation settings(세분화 설정)이나 이미지 필터도 필요 없습니다. 이 도구는 기존의 머신 비전 도구로는 읽기 어려운 문자를 읽을 수 있습니다. 특히 복잡한 배경의 변형된 문자 및/또는 곡선형 문자에 적용됩니다. 이 도구를 사용하려면, 사용자가 트레이닝 Set을 제공하고 문자 주위에 읽을 영역을 설정합니다. Feature 크기 매개변수를 조정하고 문자에 라벨을 지정하십시오. 대개의 경우, 이 도구는 문자를 자동으로 식별하고 정확하게 읽으며, 추가적인 트레이닝을 위해 라벨로 수락할 수 있는, 문자의 마킹을 만듭니다. 문자 하나의 인스턴스에 라벨이 지정되면 도구를 트레이닝하십시오. 이어서 트레이닝 단계에 이용하지 않은 이미지를 이용해 도구를 검증하십시오.

Note: 이 Blue 읽기 도구의 구성에 대한 자세한 내용은 Blue 읽기 도구 이용 항목을 참조하십시오.