# Scaled(스케일 변화된) 비균일 feature 라벨 그래픽

비균일 크기(종횡비라고도 함)가 활성화되면, 사용자는 feature 크기를 설정해, X와 Y의 100% 크기를 독립적으로 지시하고 각 feature 인스턴스의 라벨을 고유의 종횡비로 지정합니다. 이는 다양한 형태 부품의 일정한 범위를 찾도록 단일 도구를 트레이닝할 때 유용합니다.

Note:

- Feature 크기 매개변수 설정이 라벨 크기와 일치하는지 확인하십시오. 이는 그래픽으로 설정할 수도 있고, 라벨에 기초하여 수동으로 설정할 수도 있습니다(라벨 위로 마우스를 가져가면 라벨의 X와 Y 크기를 얻을 수 있습니다).
- CTRL 키를 누른 상태에서 영역 핸들을 끌면, feature 그래픽의 현재 위치에 따라 크기가 변경된 feature 라벨 그래픽의 중심이 설정됩니다.
- SHIFT 키를 누른 상태에서 영역 핸들을 끌면, feature 그래픽 라벨의 균일 크기를 생성할 수 있습니다.