# Blue 위치 도구 - 라벨 및 마킹 범례

아래에서는 feature 라벨 그래픽의 개요와 Blue 위치 도구에서 이용하는 라벨 및 마킹의 상태를 살펴봅니다.

Note: 라벨 그래픽은 표시를 위한 것이며, 네트워크 모델의 트레이닝에는 영향이 없습니다. 이 그림은 사각형 feature 그래픽을 보여줍니다. 원형 feature 그래픽을 이용할 수도 있습니다. 이는 '도구 > 디스플레이' 메뉴에서 원하는 feature 그래픽 구조를 선택함으로써 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 Blue 위치 도구 – feature 라벨 그래픽(원형 또는 사각형) 항목을 참조하십시오.
그래픽 | 설명
1 | Feature 그래픽의 방향을 나타냅니다. Feature 그래픽의 방향을 변경하려면, 방향 체크박스가 활성화되어야 합니다. 디스플레이가 원형 feature 그래픽으로 전환되면, 방향은 원형 그래픽의 중앙에 표시됩니다.
2 | Feature의 경계
3 | Feature의 중심.
4 | 색상과 함께 feature 그래픽의 상태를 나타냅니다.
5 | Feature 그래픽의 이름(140자).

| 모델에 있지 않은 feature | 모델에 있는 feature | 모델에 있는 것으로 가정되는 feature
--- | --- | --- | ---
라벨 |  |  |
Marking(마킹) |  |  |
일치하지 않는 마킹 |  |  |

| 둘 다 모델에 있지 않음 | 둘 다 모델에 있음 | 라벨만 모델에 있음 | 마킹만 모델에 있음 | 마킹만 모델에 있는 것으로 가정됨 | 라벨은 모델에 있고 마킹은 모델에 있는 것으로 가정됨
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
마킹을 덮는 라벨 |  |  |  |  |  |
일치하지 않는 마킹의 라벨 |  |  |  |  |  |

| 선택되지 않음 | 선택됨 | 모델 내 | 모델 내에 있는 것으로 가정됨
--- | --- | --- | --- | ---
라벨 feature 그래픽 |  |  |  |
마킹 feature 그래픽 |  |  |  |
일치하지 않는 마킹 feature 그래픽 |  |  |  |