# Blue 위치 도구 - feature 라벨 그래픽 적용 - 팁 및 단축키

Blue 위치 도구의 라벨 지정 속도를 높이는 방법이 몇 가지 있습니다.

Note:

- 다음의 팁과 함께, 이미지 라벨 지정의 부트스트랩 방법도 고려하십시오. "부트스트랩" 라벨 지정은 이미지 중 소수의 샘플에 라벨을 지정하고 도구를 트레이닝한 후, 결과를 검토하면서, 정확하게 마킹된 뷰는 라벨로 전환하도록 수락하고, 정확하지 않은 마킹은 삭제하고 정확한 라벨로 교체하는 방식입니다. 이미지를 다수의 뷰로 나누고 하나의 뷰에만 라벨을 지정함으로써 이 과정의 속도를 더욱 빠르게 할 수도 있습니다. 또한, 일시적으로 Epoch 횟수 매개변수를 줄이면 트레이닝 속도가 더욱 빨라집니다.

- 어플리케이션에 회전된 feature가 포함되어 있다면, Blue 위치 도구가 회전을 적절히 다룰 수 있도록 알려줘야 학습시켜야 합니다.

  - 방향 매개변수를 활성화 (자세한 내용은 Feature 라벨 그래픽을 Oriented(방향)으로 설정하기 항목을 참조하십시오).
  - 다양한 회전 유형에 모두 라벨을 지정합니다.