# 리사이즈 매개변수 - Manual 모드

Manual 모드에서는 사용자가 직접 너비와 높이 값을 입력하여 리사이즈합니다. 크기 값을 입력 필드에 입력하고 나면, 리사이즈 미리보기 대화상자에서 리사이즈된 뷰를 확인할 수 있습니다. 하이퍼링크 문구를 클릭해서 해당 대화상자를 열 수 있습니다.

참고를 위해, Maximum buffer size(최대 버퍼 크기)는 입력 필드 아래에 하이퍼링크의 형태로 표시됩니다. 최대 버퍼 크기는 가용 GPU 메모리와 네트워크 모델 옵션을 바탕으로 자동으로 계산됩니다. 만일 도구의 모든 뷰가 동일한 종횡비를 가지면, 최대 버퍼 크기는 뷰의 종횡비를 기준으로 계산됩니다. 만일 그렇지 않은 경우, 최대 버퍼 크기는 1:1의 종횡비로 계산됩니다.

Manual 모드 리사이즈 로직은 아래와 같습니다.

- 만일 원본 뷰의 너비와 높이가 입력한 크기보다 작다면, 뷰는 변경할 크기의 중앙에 배치되고 나머지 영역은 제로 패딩으로 채워집니다.
- 만일 그렇지 않다면, 뷰는 종횡비를 유지한 채 입력한 크기에 딱 맞도록 리사이즈되고, 나머지 영역은 제로 패딩으로 채워집니다. 리사이즈 된 뷰는 변경할 크기의 중앙에 배치되고 나머지 영역은 제로 패딩으로 채워집니다.

리사이징 매개변수 Manual 모드 사용 방법

1. 입력 필드 하단에 표시되는 최대 버퍼 크기를 확인합니다.
2. 입력 필드에 너비와 높이 값을 입력합니다. 도구의 모든 뷰에 리사이징이 일 입력한 너비와 높이 값은 최대 버퍼 크기의 너비와 높이 값보다 작거나 같아야 합니다.
3. 도구의 모든 뷰에 리사이징이 일괄적으로 적용됩니다.
4. 여기서 확인 하이퍼링크를 클릭해서 리사이즈 미리보기 대화상자에서 리사이즈된 뷰를 확인할 수 있습니다.