# 텍스처 검사

텍스처는 무작위와 유사한 특성을 보이는 경우가 많습니다. 이들은 부분적으로 몇 가지 기본적 특성(예컨대, 브러시 스트로크의 방향 또는 폭)에 의해 설명할 수 있습니다. 하지만, 무작위한 특성이 샘플마다 다르게 나오기도 합니다. 여기에서의 어려움은 이러한 "정상적" 변동을 수락하면서, 작지만 시각적으로 거슬리는 결함을 검출하는 것입니다.

Red 분석 도구 - Unsupervised(비지도) 모드로도 복잡한 표면 및 텍스처의 anomaly를 발견할 수는 있지만, 그러려면 anomaly들이 시각적으로 현저해서 배경 텍스처와 분리 가능해야 합니다. 그런 경우가 아니거나, 본질적으로 비지도 모드의 Red 분석 도구가, 필요한 수준이나 원하는 수준으로 특정 anomaly 또는 결함에 응답하지 않으면, Red 분석 도구 - Supervised(지도) 모드로 전환해야 합니다.

###### 학습 목표

- Red 분석 도구의 지도 모드와 비지도 모드의 차이 이해.