Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Warum gibt das DataMan-Gerät mehrere Ergebnisse für eine Auslösung zurück?

Dieser Fall kann bei Verwendung der Eingangsleitung des Hardware-Auslösers eintreten, wenn das Leitungssignal um den endgültigen Wert oszilliert und das Lesegerät die Oszillationen als getrennte Auslösersignale interpretiert. Wird im Fenster Systemeinstellungen auf der Registerkarte Eingänge für Entprellungsverzögerung ein höherer Wert eingestellt, interpretiert das Lesegerät möglicherweise alle Oszillationen als ein Auslösersignal.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503