Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist ISO-Validierung?

Mit der ISO-Validierungsfunktion wird geprüft, ob eine Datenzeichenkette gemäß der Syntax von ISO 15434 oder ISO 15434 + ISO 15418 codiert ist.

Die Bestätigung für ISO 15434 erfolgt, wenn die Syntax einer Datenzeichenkette fehlerfrei ist. Geprüft werden unter anderem die „nicht druckbaren“ ASCII-Zeichen der Zeichenkette, wie zum Beispiel Meldungskopfzeile, Datensatztrennzeichen, Formatcode (bei AI-, DI- und TEI-Nummern), Gruppentrennzeichen und Übertragungsendzeichen.

Die Bestätigung für ISO 15418 erfolgt, wenn jedes Datenelement der Datenzeichenkette mit dem richtigen Datenkennzeichner codiert ist. Abhängig davon, ob ein Hersteller das AI-, DI- oder TEI-Format verwendet, wird den einzelnen Datenelementen (EIN-Code des Herstellers, Teilenummer und Seriennummer) jeweils ein bestimmter Code vorangestellt, der sogenannte „Datenkennzeichner“.

Hinweis: Diese Option ist nicht bei allen Lesegeräten verfügbar.

Hinweis: Bei dieser Option sind auch Textelementkennungen nach ATA CSDD-Spezifikation möglich.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500