Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué datos recopila y muestra Vista general de calidad de los códigos?

Vista general de calidad de los códigos puede mostrar las calificaciones y mediciones de calidad de los códigos en un gráfico en tiempo real, en función de la configuración en la parte superior izquierda en Configuración > Valor representado. Seleccione la medición o calificación que desee supervisar en el dispositivo. Solo la norma de calidad de los códigos configurada en el dispositivo supervisado está disponible en Valor representado (por lo que un cuadro desplegable vacío significa que no hay ninguna norma activada en el dispositivo). Puede cambiar la norma de calidad de los códigos activada en el dispositivo de destino para recopilar datos para otra norma.

En caso de código múltiple, puede haber varias normas de calidad de los códigos establecidas en el dispositivo. En tal caso, el gráfico muestra dos líneas de datos (y su promedio se muestra arriba).

NOTA: dado que RTM Lean utiliza un intervalo mínimo de un minuto, las calificaciones pueden tener un valor intermedio.

Es posible hacer clic en los botones Último [intervalo de tiempo] en la fila superior, y el activo está marcado en naranja. Puede utilizar los botones para establecer el intervalo que utiliza Vista general de calidad de los códigos. El valor promedio representado se muestra aquí.

Puede configurar una línea de advertencia para que aparezca en los gráficos en Configuración > Opciones de presentación. Al marcar la casilla, se mostrará la línea de advertencia en cada gráfico. Tipo de tabla determina qué tipo de línea se muestra, mientras que Valor de línea de referencia de tasa de lectura (%) es el porcentaje donde se dibuja la línea en los gráficos.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360, ,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean