ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 画像バッファの最大サイズとは:

画像バッファの最大サイズとはリーダがバッファする画像の最大数です。大きさはリーダに搭載されたメモリによって限られていますが、希望数を超えた画像が FTP サーバや PC に保存されるのを防ぐために、限度数よりも少ない数を設定することができます。

バーストモードではバースト長さと画像バッファの最大サイズの合計が、リーダの画像バッファの最大数と同じでなくてはなりません。バースト長さが延びて、画像バッファの最大サイズとの合計がリーダの画像バッファの最大数を超えた場合、Setup Tool は自動的に画像バッファの最大サイズを減らします。

デバイスに保存する画像と画像処理のバッファは共有されるため、連続の撮影でトリガレートが上昇することを踏まえて、シングルショットモードで保存する画像の数も減らしておくことをお勧めします。この措置で、通常の処理には十分なバッファ領域をデバイスに残しておくことができます。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503