전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 디코더 ROI(관심 영역) 설정은 어디에 사용됩니까?

이 기능을 사용하면 판독기에서 기호를 찾아 디코드하는 데 사용할 정확한 이미지 영역을 지정할 수 있습니다. 따라서 두 개의 데이터 매트릭스 코드가 서로 인접한 위치에 있어 대상 조준용 라인을 따라서 코드를 판독해야 하는 경우에만 유용할 수 있습니다. 관심 영역을 줄인다고 해서 반드시 디코딩 시간이 줄거나 이미지 전송 속도가 향상되는 것은 아닙니다.

참고: 장치가 이미지를 인식하거나 디코드하고 있을 때는 일부 이미지 관련 속성(예: 이미지 크기, 필터링)을 변경할 수 없습니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503