전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 기본 판독기에서 다중 판독기 동기화 그룹에 각 판독기의 모든 코드 결과를 보고하도록 하려면 어떻게 해야 합니까?

다중 판독기 동기화 모드에서는 기본 판독기가 자체 코드 결과 및 모든 보조 판독기의 모든 코드 결과를 보고하도록 구성할 수 있습니다. 이를 수행하려면 기호 설정 창의 다중 코드 탭에서 기본 판독기에 대한 코드 수 설정을 구성해야 합니다. 이를 다중 판독기 동기화 그룹에서 반환되어 표시할 총 코드 수로 설정해야 합니다.

예를 들어, 각각 단일 코드를 판독하는 기본 판독기와 보조 판독기가 있는 경우 기본 판독기에 대한 코드 수 설정은 2입니다. 보조 판독기가 3개의 코드를 판독하고 기본 판독기가 1개를 판독하는 경우 기본 판독기의 코드 수는 4로 설정됩니다. 기본 판독기에 대한 코드 수 설정은 1부터 단일 다중 판독기 동기화 그룹의 모든 판독기에서 판독하는 총 코드 수까지로 다를 수 있습니다.

보조 판독기가 여러 개의 코드를 판독하는 경우에는 여러 코드 결과를 판독하고 기본 판독기에 반환하도록 보조 판독기의 다중 코드 설정을 구성해야 합니다.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503