전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 고속 초당 프레임 전송 속도에서 모든 이미지를 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?

초당 프레임 100개 이상의 속도로 이미지를 판독하고 전송할 수 있도록 지정하는 설정(셀프, 프레젠테이션 또는 외부 트리거 모드)을 사용하는 경우 장치가 이러한 이미지를 자체 이미지 버퍼에 저장하지만 설정 도구에서 모든 이미지를 전송할 수 없습니다. 전송 속도를 고속으로 유지하려면 표시된 이미지 설정 창의 이미지 전송 및 표시 확인란의 선택을 취소해야 합니다.

Note: default,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503