Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como especificar a substituição de texto arbitrário?

Insira o texto na caixa de texto Expressão regular:. A sintaxe para a cadeia é:

/search/replace/g

onde pesquisar é a cadeia a ser pesquisada e substituir é a cadeia para substituir com pesquisar. Por padrão, apenas a primeira ocorrência de pesquisar é substituída. Para substituir todas as instâncias, adicione g no final do comando.

Por exemplo, se o leitor decodifica esta cadeia:

UPC 05214275600

Você pode substituir a cadeia "UPC" com a cadeia "CÓDIGO SKU", usando esta cadeia de substituição:

/UPC/SKU CODE:/

que produziria esta cadeia de saída:

SKU CODE: 05214275600

Você pode inserir pares de substituição múltipla separados por um espaço. Os pares múltiplos são usados em sequência: o resultado do primeiro par é usado como entrada para o segundo par e assim por diante.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500