Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O tempo de execução da Transferência de imagens por FTP não está funcionando. O que fazer?

Verifique se você seguiu esses passos:

- Digitou o endereço do servidor, o nome do usuário e a senha corretamente.

- O modo de transferência está definido como "FTP - Tempo de execução".

- A guia "Quais resultados serão armazenados no buffer" está definida com qualquer opção, exceto Nenhum (de acordo com as suas necessidades).

- O seu servidor FTP dá suporte à transferência de imagem.

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500