Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que dados coleta e exibe a Visão geral do desempenho?

A Visão geral do desempenho pode exibir a Taxa de leitura, as Leituras por minuto e as Não lidas por minuto em um gráfico em tempo real, dependendo da configuração no lado superior esquerdo, em Exibindo. Os botões Último [intervalo de tempo] na linha superior são clicáveis e aquele que estiver ativo está destacado a laranja. Você pode usar os botões para definir o intervalo que a Visão geral do desempenho usa.

Você precisa disparar o dispositivo monitorado para que os dados sejam exibidos no gráfico.

Você pode configurar uma linha de aviso para aparecer nos gráficos em Configuração > Configurações de exibição. Marcando a caixa, a linha de aviso é exibida em cada gráfico. O Tipo de gráfico determina que tipo de linha é exibido, enquanto o Valor da linha de referência da taxa de leitura (%) é a porcentagem onde a linha é delineada nos gráficos.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean