界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# “事件历史”采集和显示什么数据？

根据左上角 设置>绘制值中的设置情况，“事件历史”可将统计数据和代码质量采集值实时显示图表上。RTM Lean监控设备上所选值。对于代码质量度量值和等级，只有被监控设备被设置代码质量标准才在“绘制值”处于可用状态。通过更改目标设备启用的代码质量标准，可以为其他标准收集数据。

可将滚动条移动到所需点位置，及时查看特定时间的数据。可以通过修改滚动条长度（按住鼠标拖拽）来改变监控时间间隔。选择时间段（通过定位滚动条来确定）绘制值的聚合值显示在所选时间段的聚合值选项下的顶部中间位置。

数据收集位于图表的底线位置，用点表示监控期间的事件。每个事件详细信息显示在右侧列表中（时间邮戳和事件类型）。列表下有两个按钮：

- 可使用保存设备备份将列表中选择的与事件关联的设备配置导出。当对给定统计数据、度量值或等级内产生变化的原因进行查找时，此项可用来检查详细信息。

- 使用“比较配置”选项可打开文档，在此文档中对所选事件关联的设备配置进行比较；只有在列表中选择了多个事件时才有效。

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean