Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo puedo utilizar la configuración Rango de enfoque?

Puede utilizar la opción Rango de enfoque para cambiar manualmente la distancia de enfoque del dispositivo utilizando el control deslizante, los botones «+» y «-» en los extremos del control o escribiendo valores. El rango de enfoque puede proporcionarse en milímetros o dioptrías. Cuando se proporciona uno de estos valores, la herramienta de configuración calcula automáticamente el otro valor para ajustarlo al que se cambió.

La región naranja del control indica el rango extendido (por encima de 500 mm), donde solo se aplican dioptrías. Cuando el valor está dentro de esta región, los valores milimétricos se desactivan (y se vuelven a activar cuando el valor vuelve a estar fuera del rango extendido).

Tenga en cuenta que las dioptrías disminuyen cuando se utiliza el botón «+» e incrementan cuando se utiliza el botón «-».

Tenga en cuenta que la distancia de enfoque se calcula desde la lente, no desde la cubierta frontal del lector.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1500