Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como a formatação de dados trabalha?

No painel Básicas você pode selecionar que tipo de formatação pretende usar.

Você usa o painel Padrão para construir uma cadeia de saída personalizada, usando os blocos de criação predefinidos nas guias de simbologia individual:

- A cadeia de saída inicia com qualquer texto que seja inserido no campo Texto principal.

- Selecione os itens das listas nas guias Geral, Validação e (quando aplicável) Métricas e clique em Adicionar para adicioná-los à cadeia de saída. Para adicionar um intervalo específico de caracteres a partir do dado decodificado, clique em Ajuste o intervalo da subcadeia, depois insira o intervalo de caracteres a adicionar (assim como 1-3,5,8,10-), depois clique em Subcadeia na lista e clique no botão Adicionar.

- A cadeia de saída inclui também qualquer texto que você adiciona ao campo Texto de finalização.

- Para terminar toda a cadeia com um retorno de carro/alimentação de linha, marque a caixa de seleção Retorno de carro/aliment. de linha.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500