Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Propriedades de simbologia 1D

Área silenciosa pequena

A opção Área silenciosa pequena, quando está habilitada, permite alguma flexibilidade de busca em relação à área silenciosa destes símbolos 1-D: Código 128, código 39 e código 93.

Códigos de pouca altura

Quando a opção Códigos de pouca altura está habilitada, ela melhora o desempenho de decodificação de símbolos que são muito curtos e largos.

Mudar Orientação

A orientação está configurada para Omnidirecional como padrão nos leitores DM300X, DM503QL e DM503X.

A orientação está configurada para Horizontal (conforme o exemplo abaixo) como padrão nos leitores DM300L e DM503L.

Orientação do código desabilitada

A orientação do código é desabilitada se o código 1-D foi treinado com o recurso Treinamento de orientação.

Métricas de controle do processo/qualidade do código para a formatação de dados

Depois que você habilitar as Métricas de qualidade 1-D no painel Qualidade do código (licença necessária), pode usar essas métricas na guia Métricas do painel Formatação padrão.

As métricas também são acessíveis por meio de scripts. Se você não habilitou nenhuma métrica de controle do processo, elas mostram -1.

As Métricas de controle do processo/qualidade do código relatadas são -1 ou NA

Se a qualidade da impressão ou da imagem do símbolo for tão ruim que não é possível medir as métricas de controle do processo com um algoritmo de decodificação de referência, a métrica relatada será -1 ou NA. Você poder melhorar a qualidade de impressão ou imagem usando a função Filtro de imagem, por exemplo.

Isso significa que os seus códigos devem estar alinhados nesta orientação, em ordem, para que sejam decodificados.

Mude a orientação para Vertical (conforme o exemplo abaixo), se os seus códigos estiverem perpendiculares ao sensor.

Isso significa que os seus códigos devem estar alinhados nesta orientação, em ordem, para que sejam decodificados.

Mude esta orientação para Vertical e Horizontal, caso seus códigos estejam alinhados à horizontal ou perpendiculares ao sensor.

Os leitores DM300L e DM503L apenas dão suporte às orientações Vertical e Horizontal.

Combinação de dados 1D

A combinação de dados 1D aumenta a eficiência de leitura mesclando e ampliando leituras parciais. O recurso fica ativo apenas se a licença 1DDataStitching estiver instalada.

Tipos de uso

A estratégia Estendido pode decodificar códigos de barras difíceis, mas leva mais tempo que a estratégia Padrão.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM300,DM260,DM360, DM370, DM470,DM503