Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Ainda não consigo me conectar com o leitor: Posso reinicializá-lo?

Imprima uma cópia do documento Códigos de configuração referentes ao seu leitor específico, disponível no menu Iniciar do Windows ou no menu Ajuda do Setup Tool.

Faça a leitura do código Reiniciar scanner para fazer uma reinicialização pelo software. A memória não volátil do leitor não foi apagada, mas o leitor foi desligado e reiniciado.

Se você ainda não pode se conectar ao leitor, faça a leitura do código Reinicializar o scanner com os padrões de fábrica para retornar o leitor ao seu estado padrão de fábrica.

Se isto não resolver a questão, desconecte o leitor da alimentação de força (tanto força de corrente contínua - CC quanto USB, se conectado). Enquanto mantém pressionado o botão Disparo, reconecte o leitor a fonte de alimentação. Mantenha pressionado o botão Disparo por pelo menos 6 segundos, até que seja ouvido um bipe duplo. O leitor irá acender sua luz indicadora em cores diferentes.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360,DM370,DM470,MX-1000,MX-1500,DM9500