界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何调节图像曝光？

在“曝光”组中，选择“自动曝光”设置，自动确定每个图像中所需亮度级别的最佳设置。可以使用生产环境所需的“最大曝光”设置，或选择“手动曝光”并设置精确的曝光时间（以微秒计）。

使用手动曝光时，可点击结果历史记录面板上的优化亮度，生成受最大曝光值限制的曝光设置固定值。最大增益系数设置用于设置目标的最大像素亮度。

Note: DM503