界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是扩展聚焦？

启用“扩展聚焦”后，高速液体镜头会在连续采集的过程中围绕一个中心点逐步穿过预定数量的平面，以尝试读取未充分聚焦的代码，例如在聚焦范围的极限处。默认配置为 3 步，但最多可以设置 10 步。

如果通过自动聚焦启用了“扩展聚焦”，并且最终距离输入提供的距离高于或低于搜索间隔，则扩展聚焦会更改焦点调幅的中心参考点。

如果不存在距离或高度传感器，则可使用此选项来增强景深，但会降低读取速度。

Note: DM370,DM470