Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie kann die USB-Verbindung zur Basisstation zurückgesetzt werden?

Wenn Schwierigkeiten beim Herstellen oder Aufrechterhalten der USB-Verbindung zwischen Basisstation und PC bestehen, führen Sie zum Zurücksetzen der USB-Verbindung die folgenden Schritte aus:

1. Ziehen Sie USB-Kabel und Netzkabel von der Basisstation ab.

2. Schließen Sie USB-Kabel und Netzkabel wieder an die Basisstation an.

3. Legen Sie das Lesegerät auf die Basisstation.

4. Nehmen Sie das Lesegerät von der Basisstation und scannen den Konfigurationscode USB-COM/RS_232.

Note: default,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base