Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einzelmetriken werden für SEMI T10 verwendet?

Nachfolgend sind die Metriken aufgelistet, die in der Spezifikation SEMI T10 verwendet werden. Ausführliche Informationen zu dieser Codequalitätsspezifikation und den entsprechenden Metriken können Sie der DataMan Kommunikations- und Konfigurationsanleitung oder der Dokumentation der entsprechenden SEMI-Spezifikation entnehmen, die Sie unter www.semi.org finden.

- Die Findermusterfehler sind das Verhältnis der fehlerhaften Pixel zu den Gesamtpixeln im Findermuster.

- Die Zellenfehler sind das Verhältnis der fehlerhaften Pixel zu den Gesamtpixeln im Raster.

- Ein Vertikaler Markierungspositionsfehler ist die durchschnittliche vertikale Fehlpositionierung von DataMatrix-Markierungen bezogen auf ihre optimalen DataMatrix-Zellenmittelpunkte.

- Ein Horizontaler Markierungspositionsfehler ist die durchschnittliche horizontale Fehlpositionierung von DataMatrix-Markierungen bezogen auf ihre optimalen DataMatrix-Zellenmittelpunkte.

- Die DataMatrix-Zellenhöhe ist die durchschnittliche Höhe jeder Zelle in der Matrix (in Pixel).

- Die DataMatrix-Zellenbreite ist die durchschnittliche Breite jeder Zelle in der Matrix (in Pixel).

- Die Vertikale Markierungsentwicklung beobachtet die Tendenz, das Symbol un- oder überdeutlich zu markieren, d. h., sie ist ein vertikaler Größenvergleich zwischen den tatsächlich markierten Zellen und ihrer Nenngröße.

- Die Horizontale Markierungsentwicklung beobachtet die Tendenz, das Symbol un- oder überdeutlich zu markieren, d. h., sie ein horizontaler Größenvergleich zwischen den tatsächlich markierten Zellen und ihrer Nenngröße.

- Das Signal-Rausch-Verhältnis ist ein relatives Maß für den Symbolkontrast bezogen auf die maximale Abweichung der hellen oder dunklen Graustufen im Symbol (d. h. Rauschen).

- Die Nicht verwendete Fehlerkorrektur ist das Maß für den Prozentanteil von Code-Wörtern, die nach der Fehlerkorrektur in einem Symbol übrig sind.

  Bei der Berechnung des Werts für die Nicht verwendete Fehlerkorrektur wird ein Code-Wort als fehlerhaft betrachtet, wenn mindestens eine seiner Zellen den globalen Grenzwert überschritten hat. 2D-DataMatrix-Symbole weisen eine integrierte Code-Redundanz auf, d. h., Daten sind doppelt vorhanden.

  Der Wert 1.00 bedeutet, dass in keinem der Code-Wörter ein Fehler gefunden wurde.

- Der Symbolkontrast ist die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Reflektanzwert eines Scans (die Differenz der Reflektanz zwischen dem dunkelsten Strich und dem hellsten Zwischenraum). Je größer die Differenz, desto höher der Grad.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500