Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# que faire si mon lecteur ou ma station de base n'apparaît pas dans la liste des périphériques réseau ?

Si le lecteur ou la station de base souhaité(e) n'est pas répertorié(e), vous pouvez l'ajouter en l'éteignant puis en le/la rallumant. Il peut s'écouler jusqu'à 60 secondes avant que le périphérique n'apparaisse dans la liste après la mise sous tension.

Si la procédure d'extinction/de rallumage ne parvient pas à résoudre le problème, l'outil de configuration peut ne pas être en mesure de communiquer avec votre périphérique en raison de la configuration du réseau et il n'apparaîtra pas dans la liste des périphériques réseau.

Vérifiez la connexion Ethernet du lecteur ou de la station de base puis cliquez sur Actualiser dans l'outil de configuration.

si vous connaissez l'adresse IP du lecteur ou de la station de base, utilisez l'option Ajouter un périphérique.

Cette méthode devrait permettre au lecteur ou à la station de base DataMan d'apparaître dans la liste des périphériques réseau de manière à ce que vous puissiez vous y connecter via l'outil de configuration et votre connexion Ethernet.

Note: default,DM060,DM300,DM360, DM370, DM470, DM475V, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base,MX-1000,MX-1500