Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que signifie un rectangle magenta sur le côté du code-barres dans le diagnostic de symbole ?

Un rectangle de couleur magenta indique une violation de marge. Une violation de marge survient quand l'espace sur l'un ou les deux côtés du code-barres est insuffisant. En fonction de la symbologie, les lecteurs tolèrent un certain degré de violation de marge. La violation de marge a le plus souvent lieu en raison de texte ou d'un rectangle encadrant le code-barres de trop près sur l'un ou les deux côtés, ou parce que le code a été tronqué par la limite de l'image (veuillez contrôler la note technique correspondante pour des images détaillées illustrant chaque cas).

Remarque : Remarque : le diagnostic est une fonctionnalité activée exclusivement par clé de fonction.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503