Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Propriétés de la symbologie 1D

Petite zone de silence

L'option Petite zone de silence autorise, lorsqu'elle est activée, une certaine indulgence de la recherche en ce qui concerne la marge des symboles 1D suivants : code 128, code 39 et code 93.

Codes faible hauteur

Le fait de cocher l'option Codes faible hauteur améliore les performances de décodage des symboles exceptionnellement courts et larges.

Modifier l'orientation

L'Orientation est définie sur Omnidirectionnel par défaut sur les lecteurs DM300X, DM503QL et DM503X.

L'orientation est définie sur Palissade (comme illustré ci-dessous) par défaut sur les lecteurs DM300L et DM503L.

Orientation du code désactivée

L'orientation du code est désactivée si le code 1D a été appris à l'aide de l'option Apprendre l'orientation.

Mesures de contrôle du processus/de qualité de code pour le formatage des données

Activez les Mesures de qualité 1-D dans le volet Qualité du code (clé de fonction nécessaire) pour pouvoir les utiliser dans l'onglet Mesures du volet Formatage standard.

Les mesures sont également accessibles par des scripts. Si vous n'avez activé aucune mesure de contrôle du processus, la valeur -1 est retournée.

Les mesures de contrôle du processus/de qualité de code signalées sont de -1 ou NA

Lorsque la qualité d'impression ou d'image du symbole est si faible que la mesure de contrôle du processus ne peut pas être décodée par un algorithme de décodage de référence, la mesure signalée sera de -1 ou NA. Améliorez la qualité d'impression ou la qualité d'image, par exemple en utilisant la fonctionnalité de filtrage d'images.

Cela signifie que vos codes doivent être alignés sur cette orientation afin d'être décodés.

Changez cette orientation en Echelle (comme illustré ci-dessous) si vos codes sont perpendiculaires au capteur.

Cela signifie que vos codes doivent être alignés sur cette orientation afin d'être décodés.

Changez cette orientation en Echelle et palissade si vos codes sont soit alignés sur l'orientation en palissade soit perpendiculaires au capteur.

Veuillez noter que les lecteurs DM300L et DM503L prennent en charge uniquement les orientations Echelle et Palissade.

Assemblage de données 1D

L'assemblage de données améliore l'efficacité de lecture en fusionnant et en étendant des lectures partielles. Cette fonction est uniquement active si la fonction supplémentaire Assemblage de données 1D est installée.

Types d'utilisation

La stratégie Étendue décode des codes-barres difficiles mais prend plus de temps que la stratégie Standard.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM300,DM260,DM360, DM370, DM470,DM503