ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# シンボル診断とは (機能キー要):

シンボル診断は、読み取り無効なバーコードに関する情報をデバイスがシンボルでお知らせする機能です。このフィードバックを見ることで、バーコードがデコードされなかった理由を調査し対応することができます。フィードバックは、次の問題を知らせます (バーコードの範囲内)。

- スタートまたはストップのパターン非検出 (コード上にオレンジの矢印)

- バーコード内の破損/印刷エラー (コード上に赤い長方形)

- クワイエットゾーンが不十分 (コード上に赤紫色の長方形)

- チェックサム検証失敗 (コードの周りにブルーの長方形)

グラフィックによる診断のほか、シンボル診断は読み取り無効となった結果それぞれに対して読み取り可能性の測定を返し、コードの左上に表示します。測定値によって画像またはプリントの品質を見積もることができ、また既存の設定の改善にも役立ちます。

シンボル診断は、アップロードされたPNG画像 ([アクション] > [画像] > [画像のアップロード]) で、Cognexリーダがサインしたものだけ利用できます (同一のリーダである必要はありません。画像はどのリーダからでも自動的にサインされます)。画像のアップロード後に、画像パネルまたはクイックセットアップの画像ウィンドウでシンボル診断のフィードバックをチェックしてください。

注意: シンボル診断は、機能キーでだけアクティブにすることができる機能です。

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503