Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que é a função Caracteres não imprimíveis?

Normalmente, os valores brutos para caracteres não imprimíveis são transmitidos quando o leitor está configurado para comunicações COM. Estes valores não são visíveis em forma nenhuma quando o leitor é configurado nas configurações de outro dispositivo ou programa além do teclado. Você pode configurar o leitor para converter caracteres não imprimíveis em sequências de caracteres imprimíveis do teclado como <CR> habilitando a função Converter caracteres não imprimíveis.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503