Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que é a Detecção de movimento?

A Detecção de movimento permite que você configure seu dispositivo para que ele comute para o modo de disparo Apresentação ativa por um período de tempo, após ele detectar movimento no campo de visão do dispositivo.

As configurações da Detecção de movimento somente estarão disponíveis se o tipo de disparo estiver definido para Apresentação. Quando a Detecção de movimento está habilitada, o dispositivo não está obtendo imagens, mas monitora o plano de fundo se o cenário em seu campo de visão está em movimento ou não.

Se ele estiver em movimento, o dispositivo adquire imagens ativamente segundo o modo de disparo Apresentação. A configuração Tempo de espera permite que você especifique o período de tempo (em segundos) após o qual o dispositivo comuta novamente para a Detecção de movimento a partir do disparo ativo, porém esse Tempo de espera reinicializa cada vez por meio do movimento ou de uma boa leitura.

Com Sensibilidade de detecção de movimento, você pode definir a sensibilidade do dispositivo para reconhecer o movimento. Por exemplo, se ela estiver configurada para Alta, o dispositivo liga o modo de disparo Apresentação ativa, mesmo que a quantidade de movimento no campo de visão tenha sido pequena.

Note: DM8050,DM8070,DM8600