Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que dados coleta e exibe o Histórico de eventos?

O Histórico de eventos combina estatísticas e a aquisição de dados de qualidade do código em um gráfico em tempo real, dependo da configuração no lado superior esquerdo, em Configurações > Valor plotado. O RTM Lean monitora o valor selecionado no dispositivo. Para métricas de qualidade do código e graus, somente o padrão de qualidade do código que está definido no dispositivo monitorado está disponível em Valor plotado. Você pode coletar dados para outro padrão modificando o padrão de qualidade do código habilitado no dispositivo de destino.

A barra de rolagem pode ser movida para o ponto temporal desejado para visualizar os dados desse período específico. O comprimento da barra de rolagem pode ser modificado (manter clique e arrastar) para modificar o intervalo monitorado. É exibido um valor agregado do valor plotado do período de tempo selecionado (posicionando a barra de rolagem) na parte central superior, em Valor agregado no período selecionado.

A coleção de dados preenche a linha inferior do gráfico com pontos que representam os eventos durante o monitoramento. Cada evento é listado no lado direito com detalhes (carimbo de hora e tipo de evento). Existem dois botões embaixo da lista:

- A opção Salvar backups do dispositivo permite que você exporte a configuração do dispositivo associada ao evento selecionado na lista. Esta função pode ser usada para buscar detalhes durante a procura de motivos para uma alteração em uma determinada estatística, métrica ou grau.

- A opção Comparar configurações abre o documento onde você pode comparar as configurações do dispositivo associadas aos eventos selecionados; esta função somente funciona se for selecionado mais de um evento na lista.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean