Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird das Lesegerät fokussiert?

Aktivieren Sie die Option Fokusrückmeldung und klicken anschließend auf Live-Anzeige. Wenn Sie das Lesegerät bewegen, wird Ihnen nun ein Balken mit dem Fokuswert angezeigt. Je nach Fokusschärfe ist dieser Balken rot, gelb oder grün. Wird der Balken grün dargestellt, befindet sich der Code im Fokus, und Sie können (nach Deaktivierung der Live-Anzeige) das Bild decodieren.

Achten Sie darauf, dass für die Live-Anzeige nicht das gefilterte Bild, sondern das Original verwendet wird.

HINWEIS: Das DM262 unterstützt diese Funktion nicht.

Note: default,DM070,DM150,DM260,DM300