Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welches Lese-Setup eignet sich am besten?

Mit dem Setup Universal können die meisten Codes gelesen werden. Mit den anderen Setups können spezielle und schwierig zu lesende Code-Markierungen entziffert werden:

- Gewölbte Oberfläche ist ideal für Markierungen auf konvexen, reflektierenden und teilweise reflektierenden Objekten.

- Mit Nadelprägung schwierig können Präge-Codes leichter erfasst werden, deren Prägemarkierungen klein oder undeutlich sind.

- Uneinheitliche Oberfläche eignet sich für stark reflektierende Oberflächen, bei denen eine nichtdiffuse Beleuchtung zu Reflexionen führt.

Note: default,MX-1000,MX-1500,DM9500