Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Multicode

Teilergebnisse zulassen

Aktivieren Sie Teilergebnisse zulassen, wenn das Lesegerät ein erfolgreiches Leseergebnis zurückgeben soll, wenn das Bild weniger Codes als im Feld Anzahl Codes angegeben enthält.

Identische 1D-Symbole zulassen

Aktivieren Sie Identische 1D-Symbole zulassen, wenn das Lesegerät auch dann mehrere Ergebnisse bei einem Bild zurückgeben soll, wenn mehr als ein Symbol (im selben Bild) mit derselben Länge, Symbologie und Dateninhalt erkannt wird.

Identische 1D-Symbole zulassen gilt nur, wenn zwei oder mehr identische 1D-Symbole in einem Bild enthalten sind. Bei nacheinander erfassten Bildern bleibt das Steuerungselement Identische 1D-Symbole zulassen (unabhängig vom Modus) wirkungslos, auch wenn identische Symbole gefunden werden.

Sortierpriorität

Anhand der Liste Sortierpriorität können Sie festlegen, auf welche Weise das Lesegerät mehrere Ergebnisse melden soll.

- Mit den Schaltflächen Nach oben und Nach unten können Sie die Priorität einer Option hoch- bzw. herabsetzen.

- Mit der Schaltfläche Umkehren können Sie die Reihenfolge für eine ausgewählte Option umkehren.

- Beachten Sie, dass sich die Optionen für Position (von oben nach unten oder von links nach rechts) auf den Symbolmittelpunkt beziehen.

- Verwenden Sie die Option Bildreihenfolge für die Auslösermodi „Bildfolge“ und „Fortlaufend“, bei denen Symbole, die in früheren Bildern decodiert wurden, vor Symbolen angezeigt werden, die in späteren Bildern decodiert werden.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500