Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es Detección de movimiento?

Detección de movimiento le permite configurar su dispositivo para que cambie al modo de disparo activo Presentación durante un periodo de tiempo después de que detecte movimiento en el campo de visión del dispositivo.

La opción Detección de movimiento solo está disponible si se establece el tipo de disparo Presentación. Si se activa Detección de movimiento, el dispositivo no toma de continuo imágenes, sino que supervisa en segundo plano si la escena en su campo de visión está o no en movimiento.

Si está en movimiento, el dispositivo adquiere activamente imágenes según el modo de disparo Presentación. La configuración Tiempo de espera permite especificar el periodo de tiempo (en segundos) después del cual el dispositivo vuelve a Detección de movimiento desde el disparo activo, pero este tiempo de espera se reinicia cada vez que se detecta movimiento o una lectura correcta.

Con Sensibilidad de detección de movimiento puede definir la sensibilidad del dispositivo para detectar movimiento. Por ejemplo, si se establece en Alta, el dispositivo cambia al modo activo de disparo Presentación aunque la cantidad de movimiento en el campo de visión sea pequeña.

Note: DM8050,DM8070,DM8600