Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Para qué sirve la lista Qué resultados almacenar?

La lista Qué resultados almacenar le permite elegir qué tipo de imágenes se almacenan de forma interna en el lector, tanto si contienen información de decodificación (Leídas), como si no contienen información de decodificación (No leídas), si contienen ambas (Todas) o si se produce un fallo de validación, en cuyo caso solo se almacenarán las imágenes decodificadas correctamente pero con fallo de validación.

No obstante, tenga en cuenta que en los modos Ráfaga y Continuo todas las imágenes para toda la secuencia se almacenan según la decisión de si la secuencia era de Leídas o No leídas. Para el modo Ráfaga, toda la secuencia conlleva todas las imágenes especificadas por la cuenta de ráfaga. En el modo Continuo, el disparo adquiere las imágenes mientras la señal de disparo permanece activa, lo que quiere decir que todas las imágenes se almacenan y guardan hasta que termina dicha señal de disparo.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503