전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 네트워크 클라이언트란 무엇입니까?

네트워크 클라이언트 동작은 DataMan ID 판독기가 네트워크상의 다른 장치에 이더넷 연결을 능동적으로 개방하는 것은 의미합니다. 개방되어 있으면 DataMan 텔넷 연결과 동일한 기본 작동 동작으로 연결이 수행됩니다. 이를 통해 판독 결과가 생성(외부 장치에 결과 전송)되고 DMCC 서버로 작동(외부 장치에서 수신한 명령 처리)할 수 있습니다.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base