전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 확장된 초점이란 무엇입니까?

확장된 초점을 활성화하면 고속 액체 렌즈는 연속 인식의 중심점을 기준으로 정해진 수의 평면을 따라 진행하면서 초점이 덜 맞춰진 코드(예: 초점 범위의 한계에 있는 코드)를 판독하려고 시도합니다. 기본 구성은 3단계이지만 최대 10단계까지 설정할 수 있습니다.

자동 초점과 함께 확장된 초점을 활성화하고 마지막 거리 입력에서 검색 간격보다 크거나 작은 거리를 입력했다면, 확장된 초점은 해당 초점 단계의 중심 기준점을 변경합니다.

거리 센서나 높이 센서가 없는 경우, 이 옵션을 사용하면 판독 속도가 느려지는 대신 피사계 심도가 향상됩니다.

Note: DM370,DM470