전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Xpand ROI 설정은 어디에 사용됩니까?

이 기능을 사용하면 FOVE를 통해 판독기로 보이는 이미지 각 부분의 정확한 영역을 지정할 수 있습니다. 동일 코드가 두 번 감지될 수 있는 이미지 중앙의 고스팅 영역이 사용되지 않도록 하는 데 유용할 수 있습니다. 관심 영역(ROI)을 줄인다고 해서 반드시 디코딩 시간이 줄거나 이미지 전송 속도가 향상되는 것은 아닙니다.

시야 확장기(FOVE)의 기존 필드에 대해 가장 적합한 설정이 미리 구성되어 있습니다. 그러나 특정 FOVE 사용 중 최상의 결과를 위해 매개 변수를 수동으로 조정하여 설정(사용자 설정)을 미세 조정할 수 있습니다. 사용된 판독기, FOVE, 렌즈는 각자 다른 요소로 감안될 수 있습니다.

참고: 장치가 이미지를 인식하거나 해독하고 있을 때는 일부 이미지 관련 속성(예: 이미지 크기, 필터링)을 변경할 수 없습니다.

참고: 현재 사용 중인 장치가 보정하려는 FOVE와 호환되는지 확인하십시오!

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503