Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué datos se muestran en el panel Rendimiento de disparo?

Para activar Rendimiento de disparo, debe marcar la opción Información de disparo detallada para lecturas correctas de la lista Recopilación de datos, en la pestaña Configuración.

Rendimiento de disparo no agrega datos en intervalos de un minuto como otros paneles, sino que muestra cada disparo en el gráfico. Los disparos individuales se representan con puntos en el gráfico y se muestra su valor numérico. Los valores representados (los que se supervisan) pueden seleccionarse entre varios valores posibles en el cuadro desplegable Valores representados. Tenga en cuenta que la lista de valores representados puede ser distinta en función de la versión de firmware del dispositivo supervisado.

Es posible mover la barra de desplazamiento al momento deseado para ver los datos de ese momento determinado. Se puede modificar la longitud de la barra de desplazamiento (haciendo clic y arrastrando) para cambiar el intervalo supervisado. La opción Representaciones de color basadas en permite establecer los criterios para los colores de los puntos en el gráfico.

Es posible hacer clic en un punto individual (disparo) del gráfico para ver todos los datos relacionados que RTM Lean ha recopilado en el lado derecho si el disparo fue una lectura correcta. Si el resultado fue una lectura incorrecta, RTM Lean muestra la imagen tomada, que puede guardarse haciendo clic en el icono Guardar.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean